بسم الله الرحمن الرحيم
· كرت التحكم k8000   (الجزء الأول)
هذا الجهاز عبارة عن كرت تحكم ، يوصل بالكمبيوتر عن طريق منفذ الطابعة LPT .  عدد المنافذ الرقمية (digital ports) في هذا الكرت  هي  16 منفذ ،  كل منها قابل للإعداد  كمخرج (تحكم) أو كمدخل (قراءة من حساس(sensor)  ). يحتوي الكرت أيضا على 13  منفذ تماثلي(analog).  9   منها عبارة عن مخارج،  و 4 عبارة عن مداخل.   يحتاج الكرت لتغذيته بمصدر طاقة 220 فولت.
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سأبدأ بشرح إعدادات الكرت الفيزيائية(hardware)  فيما يتعلق بالمنافذ الرقمية :





لكل منفذ رقمي شريحة (IC) . هذه الشريحة خاصة بإعداد المنافذ ، وهي  مرفقة مع الكرت k8000 .

انظر الصورة أعلاه . ستجد المنفذ رقم 1 ، و تحته مباشرة  قاعدتين لتركيب شريحة (IC)  خاصة بهذا المنفذ . لكل منفذ شريحة واحدة تركب في |إحدى القاعدتين. إن تركيبك  الشريحة في القاعدة العلوية يعني إعدادك للمنفذ رقم 1  كمخرج. تركيب الشريحة في القاعدة السفلية يعد المنفذ كمدخل .
 لتوصيل المنفذ بجهاز للتحكم به ( في حال إعداده كمخرج ) ، فهو كالتالي :

أما عن توصيل المنفذ بحساس  ( في حال إعداده  كمدخل) ، فهو كالتالي :






في الجزء الثاني  أتابع شرح  الرسم أعلاه ، و الخاص بتوصيل الحساس ، ومن ثم  بقية الموضوعات ، ولكن قبل ذلك أرجو أن نناقش ما  كتبته حتى الآن ، ثم أبدأ بعدها في كتابة الجزء الثاني .

منفذ توصيل الكرت بالطابعة





المنافذ التماثلية





المنافذ الرقمية





إعدادات المنافذ الرقمية كمخارج / مداخل





المنفذ رقم 1





إعداد المنفذ رقم 1





المنفذ رقم 16





Vcc





الجهاز المراد التحكم به (لمبة أو موتور مثلا)





GND





الحساس





Vcc





GND





مقاومة








