مجموعة التعليمات

يملك عنصر التحكم PIC16F84 نظرياً 35 تعليمة إضافة إلى تعليمتين يمكن استخدامهما في بعض الأحيان وذلك لتبسيط الأمور .
إن عرض كلمات التعليمات في عنصر التحكم PIC16F84 هي 14 خانة .

تعليمات نقل أو تعريف بيانات
	قم بشحن المسجل W بمحرف .
	MOVLW
	k

	انقل نسخة من محتوى المسجل الذي تم اختياره إلى المسجل W أو F .
	MOVF
	f , d

	إنقل نسخة من محتوى المسجل W إلى المسجل الذي تم اختياره .
	MOVWF
	f



تعليمات تغيير محتوى مسجل
	تصفير المسجل الذي تم اختياره أي جعله 0 .
	CLRF
	f

	تصفير المسجل W أي جعله 0 .
	CLRW
	

	إتمام محتوى المسجل الذي تم اختياره . كل الواحدات إلى أصفار وكل الأصفار إلى واحدات والنتيجة في W أو F .
	COMF
	f , d

	إتمام محتوى المسجل الذي تم اختياره . عندما يكون محتوى مسجل هو 0 وقمنا بعملية DECF فإن النتيجة هي FF وستوضع في W أو F .
	DECF
	f , d 

	إضافة واحد إلى محتوى المسجل الذي تم اختياره . إضافة واحد إلى مسجل محتواه FF سيعطي النتيجة 0 وستوضع هذه النتيجة في W أو F .
	INCF
	f , d 

	تصفير الخانة المحددة في المسجل المعين أي جعلها 0 .
	BCF
	f , b 

	جعل قيمة الخانة المححدة في المسجل المعين 1 .
	BSF
	f , b 

	تدوير الخانات في مسجل معين موقعاً واحداً إلى اليسار . تتم عملية التدوير عبر خانة carry في مسجل الأعلام والنتيجة في W أو F .
	RLF
	f , d 

	تدوير الخانات في مسجل معين موقعاً واحداً إلى اليمين . تدور الخانات عبر خانة carry في مسجل الأعلام Flag النتيجة في W أو F .
	RRF
	f , d 

	التبديل ما بين الـ MS العليا والـ LS الدنيا للمسجل المعين . والنتيجة في W أو F .
	SWAPF
	f , d



تعليمات تدفق برنامج التحكم
	الانتقال إلى عنوان محدد .
	GOTO
	k

	استدعاء برنامج فرعي عند عنوان بداية محدد .
	CALL
	k

	عودة من إجرائية فرعية .
	RETURN
	

	عودة من إجرائية فرعية ، إشحن W بحرف .
	RETLW
	k

	عودة من مقاطعة .
	RETFIE
	

	اختبار خانة محددة في مسجل معين . تجاوز التعليمة التالية إذا كانت قيمة الخانة التي جرى اختبارها 0 .
	BTFSC
	f , d

	اختبار خانة محددة في مسجل معين . تجاوز التعليمة التالية إذا كانت قيمة الخانة التي جرى اختبارها 1 .
	BTFSS
	f , d

	إنقاص 1 من محتوى مسجل معين . تجاوز التعليمة التالية إذا كان محتوى المسجل مساوياً 0 . الهدف W أو F .
	DECFSZ
	f , d

	أضف 1 لمسجل معين ، تجاوز التعليمة التالية إذا كان محتوى المسجل 0 . الهدف W أو F .
	INCFSZ
	f , d



تعليمات لا تنفذ أي شيء
	قم بـ ( لا شيء ) لحلقة تعليمة واحدة ، عملية تأخير زمني ، أو افساح مجال لأنماط ترميز لاحقة أو هي عملية Break في أثناء تنفيذ البرنامج .
	NOP
	



تعليمات التحكم بعنصر التحكم
	تصفير مؤقت الـ Watchdog .
	CLRWDT
	

	يتم نقل محتوى الـ W ( نموذج الخانات ) إلى مسجل الخيار وذلك لمراقبة معدل عداد القيمة المرجعية وجهة قدح ساعة التوقيت الحقيقي ومصدر عداد ساعة التوقيت الحقيقي . 
	OPTION
	

	تجعل عنصر التحكم في حالة خمود وذلك لتخفيض استهلاك الطاقة ، تتم عملية الإيقاظ من خلال عملية إعادة التهيئة Reset .
	SLEEP
	

	جعل كل خانة من خانات بوابة ما دخل أو خرج استناداً إلى القيمة المرجعية المخزنة في المسجل W .
	TRIS
	f



تعليمات منطقية
	تنفذ عملية AND لمحتوى W مع قيمة معينة موجودة في التعليمة ، النتيجة في W .
	ANDLW
	k

	تنفذ عملية AND لمحتوى W مع محتوى مسجل معين ، النتيجة في W .
	ANDWF
	f , d

	تنفذ عملية OR لمحتوى W مع قيمة معينة الموجودة في التعليمة ، النتيجة في W .
	IORLW
	k

	تنفذ تعليمة OR لمحتوى W مع محتوى مسجل معين ، النتيجة في W .
	IORWF
	f , d

	تنفذ عملية XOR لمحتوى W مع قيمة معينة موجودة في التعليمة ، النتيجة في W .
	XORLW
	k

	تنفذ عملية XOR لمحتوى W مع محتوى مسجل معين ، النتيجة في W أو F .
	XORWF
	f , d



تعليمات حسابية
	يجمع محتوى W إلى محتوى مسجل معين ، النتيجة في W .
	ADDWF
	f , d

	يجمع قيمة محددة إلى ، النتيجة في W .
	ADDLW
	k

	يطرح W من قيمة محددة ، النتيجة في W .
	SUBLW
	k

	يطرح محتوى W من محتوى مسجل معين بالمتمم الحسابي الثاني ، النتيجة في W أو F .
	SUBWF
	f , d



حيث أن :
f = مسجل ملف .
d = الهدف .
k = ثابت محرفي .
