خصائص التحكمية التسلسلية MSComm
حالما يتم وضع التحكمية MSComm  في صندوق الحوار فإن الخصائص التالية تستخدم للتحكم بها:
	الخاصة
	إعداداتها
	الشرح

	Break
	True\False
	عند وضعها على القيمة True  تستمر بإرسال إشارة إيقاف صفرية حتى توضع على القيمة False

	CDHolding
	True\False
	خاصة للقراءة فقط تدل على كون خط اكتشاف الحامل (Carrier Detect Line)  فعالا,واستقصاء هذا الخط هام في التطبيقات التي تستخدم المودمات.

	CommEvent
	عدد صحيح
	خاصة للقراءة فقط تكون متاحة عندما يكون البرنامج قيد التشغيل, فإذا كان البرنامج يعمل دون أية مشاكل فإنها تعيد القيمة 0 , وتتم قراءة هذه الخاصة في رماز معالج الأحداث OnComm  لإيجاد السبب الذي أدى للحدث.

	CommID
	غرض(Object) 
	خاصة للقراءة فقط تعيد معرفا (identifier) للبوابة التسلسلية المسندة الى التحكمية MSComm.

	CommPort
	عدد صحيح
	تحديد البوابة التسلسلية "COMx" (حيث x تأخذ القيم 1 أو 2 أو 3) التي تستخدمها التحكمية MSComm

	CTSHolding
	True\False
	خاصة للقراءة فقط تعيد الحالة الحالية للخط CTS  للبوابة التسلسلية.

	DSRHolding
	True\False
	خاصة للقراءة فقط تعيد الحالة الحالية للخط DSR  للبوابة التسلسلية.

	EOFEnable
	True\False
	تحديد فيما اذا كان سيتم توليد حدث OnComm  اذا تمت مصادفة محرف نهاية الملف (End Of File – EOF)   (المحرف 0x01A) أم لا.

	HandShaking
	0 أو 1 أو 2 أو 3
	تحديد بروتوكول المصافحة الحالي للبوابة التسلسلية:
0 – بلا مصافحة (القيمة الإفتراضية (Default) )
1- مصافحة XON/XOFF

2 - مصافحة RTS/CTS(مادية)

3 – مصافحتا XON/XOFF  و RTS/CTS معا

	InBufferCount
	عدد صحيح
	خاصة للقراءة فقط تدل على عدد المحارف التي تم استقبالها من خلال البوابة التسلسلية.

	InBufferSize
	عدد صحيح
	خاصة تستخدم لتحديد عدد البايتات المتاحة من أجل الذاكرة المؤقتة لمعطيات الدخل, القيمة الإفتراضية لهذا الحجم هي 1024 byte

	Input
	سلسلة محارف 
	إعادة سلسبة محارف من الذاكرة المؤقتة الى الدخل

	InputMode
	عدد صحيح
	تحديد كيفية استعادة المعطيات باستخدام الخاصة Input, القيمة 0 تدل على استعادة المعطيات بصيغة نصية (القيمة الافتراضية), والقيمة 1 تدل على تمرير المعطيات دون تحرير (بصيغة ثنائية). 

	InputLen
	عدد صحيح
	تحديد العدد الأعظمي من المحارف الذي تتم اعادته عند الولوج الى الخاصية Input, عند وضع هذه الخاصة  على القيمة 0 ستتم إعادة كامل الذاكرة المؤقتة.

	NullDiscard
	True\False
	تحديد فيما اذا كان سيتم نقل المحارف الصفرية (Null Characters)  من البوابة الى الذاكرة المؤقتة للمستقبل أم لا.

	OutBufferCount
	عدد صحيح
	خاصة للقراءة فقط تعيد عدد المحارف التي تنتظر في الذاكرة المؤقتة للخرج

	OutBufferSize
	عدد صحيح
	تحديد حجم الذاكرة المؤقتة للخرج, القيمة الإفتراضية لهذا الحجم هي 512 byte.

	Output
	عدد صحيح
	اخراج سلسلة محارف عبر البوابات التسلسلية

	ParityReplace
	عدد صحيح
	تحديد المحرف الذي سيتم وضعه بدلا من المحارف التي تحتوي خطأ زوجية, المحرف الإفتراضية هو "؟", يجب تحديد ترميز ASCII  الخاص بالمحرف البديل.

	PortOpen
	True\False
	تحديد فيما اذا كانت بوابة المعطيات ترسل المعطيات وتستقبلها أم لا, تكون البوابة مغلقة عادة (وهذا يوافق القيمة False).

	Rthreshold
	عدد صحيح
	تحديد عدد المحارف التي يتم استقبالها قبل توليد حدث OnComm, القيمة الإفتراضية هي 0 وتقوم بمنع توليد الحدث, القيمة 1 تعني توليد حدث OnComm  عند استقبال كل محرف.

	RTSEnable
	True\False
	تحديد القيمة التي يتم استخراجها على الخط RTS.

	Settings
	سلسلة محارف
	إرسال سلسلة محارف الى البوابة التسلسلية لتحديد مميزاتها (characteristics), صيغة سلسلة المحارف هي stop,length,parity,speed مع القيم التالية  للبرامترات الصالحة:

السرعة (Speed):معدل معطيات الإتصال:
110

300

600

1200

2400

9600 (Default)

14400

19200

28800

38400

56000

128000

256000
الزوجية (Parity): نمط الزوجيه المرسلة مع البتات:

E – زوجيه زوجيه (Even Parity)

M – زوجيه واحدية (Mark Parity)

N - بلا زوجيه (Default)

O – زوجيه فردية (Odd Parity)

S – زوجيه صفرية (Space Parity)

الطول (Length): عدد البتات التي تنقل في كل مرة:

4 bit – 4

5 bit – 5

6 bit – 6

7 bit – 7

(default) 8 bit – 8

التوقف (Stop): عدد بتات التوقف التي ترسل مع البايت:

(default) 1 bit – 1

1.5 bit – 1.5

2 bit – 2

	Sthreshold 
	عدد صحيح
	تحديد عدد المحارف التي يتم ارسالها قبل توليد حدث OnComm , القيمة الإفتراضية هي 0 وتعني عدم توليد الحدث, القيمة 1 تعني توليد حدث OnComm  عند ارسال كل محرف.


ان استخدام هذه الخصائص بسيط جدا ويسمح لك بتطبيق البوابة التسلسلية بلغة Visual Basic  وتنقيحها بسرعة.
هناك تحسين اضافي للتحكمية MSComm وهو الحدث OnComm, وهذا البرنامج الجزئي شبيه بالمقاطعة لأنه يتم طلبه بعد أحداث معينة في البوابة التسلسلية, و الخاصة CommEvent  تحتوي ترميز السبب الذي أدى للحدث, وهذه التراميز تتضمن ما يلي:

	معرف الحدث
	ترميز الحدث
	الشرح

	ComSend
	1
	تم ارسال العدد المحدد من المحارف

	ComEvRecive
	2
	تم استقبال العدد المحدد من المحارف

	 ComEvCTS
	3
	حدث تغير في الخط CTS

	ComEvDSR
	4
	حدث تغير في الخط DSR

	ComEvCD
	5
	حدث تغير في الخط CD

	ComEvRing
	6
	كشف الرنين فعال

	ComEvEOF
	7
	تم كشف محرف نهاية الملف

	ComEvntBreak
	1001
	تم استقبال اشارة الإيقاف (Break Signal)

	ComEventFrame
	1004
	حدث خطأ تأطير في المعطيات الواردة

	ComEventOverrun
	1006
	حدث فيض في استقبال البوابة


يمكن معالجة هذه القيم في معالج الأحداث OnComm كما في المثال التالي:

Private Sub Object_OnComm ( )

'       Handle Serial Port Events

Select Case Object.CommEvent
     Case comEventBreak    '     Handle   a  "Break"   Received

           Beep

:                                                      '       Handle Other Events

      End Select
End Sub
لتمييز غرض البوابة التسلسلية (serial port object)  قمت بكتابة الكلمة "Object" بأحرف  مائلة في معالج الأحداث OnComm  لجعل التسمية المستخدمة من أجل البوابة التسلسلية ملاحظة بشكل أكبر في الرماز أعلاه.

للسماح لمعالج الأحداث  OnComm بالإستجابة  للمشاكل يجب بكل بساطة كتابة رمازه, واذا حدث خطأ ولم يكن المعالج موجودا فستقوم Visual Basic بتجاهله بكل بساطة.


وانتظرو مني مشروع تحكم بذراع باستخدام هذه التحكمية عن طريق فيجوال بيسك
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