النظم العددية – العشري والثنائي  Number System – Decimal & binary   
بما إن أجهزة  plc تنتمي إلى عائلة الكمبيوتر فهي تقوم بتخزين المعلومات على هيئة (  0 /  1  ) ما يقابل كهربيا (  off / on  ) وهو ما يسمى بالنظام الثنائي 

وحسب ما نعرف فأن جميع الأنظمة العددية يشترك في ثلاث خصائص هي (   الرقم  - القاعدة – الوزن )  
فالنظام العشري كالتالي : 

                                   Ten digits  :  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,       

Base           10                                                                                 

Weights       1, 10, 100, 1000, .... ( powers of base                   
                         والنظام الثنائي كالتالي : 
Tow digits        0, 1,                                                     

Base                2                                                          

Weights         1, 2, 4, 8, 16, 32, ....( powers of base 2 )
المنطق 0   والمنطق  1     logic 1 &  Logic 0  

يستطيع الحاكم المنطقي المبرمج التعامل مع الإشارات الرقمية والتماثلية ولكن وحدة cpu لا تستطيع التعامل إلا مع الإشارات الرقمية  (  on / off  ) ويستخدم النظام الثنائي لتعريف الإشارات الرقمية  ( 1 / 0 ) حيث يعبر المنطق  1  عن وجود الإشارة   on والمنطق 0 عن الإشارة (( off  
