الدرس السابع :
المداخل الرقمية : Discrete Inputs 

ويتم التعبير عنها بحالتين ( on  .off)  ومن الأمثلة على ذلك : المفتاح الضاغط  , المفتاح الحدي ( ليمت سويتش ) , الحساس التقاريى ( بروك سمت سويتش , فوتوسيل   )  ويمكننا حصر بعض رموزها من خلال الشكل التالي  . 
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Discrete Input A discrete input, also referred to as adigital input, is an input
that is either in an ON or OFF condition. Pushbuttons, toggle
switches, limit switches, proximity switches, and contact
closures are examples of discrete sensors which are connected
tothe PLCs discrete or digital inputs. In the ON condition a
discrete input may be referred to as alogic 1 or a logic high. In
the OFF condition a discrete input may be referred to as alogic
0 or alogic low.
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المداخل التماثلية : Analog Inputs 
وهى مداخل تتغير من قيمة صغرى إلى قيمة كبرى ولها عدة أشكال قياسية مثل : 

من 0 v    إلى 10 v  
من 4 mA   إلى  20 mA
من 0  إلى 20mA
ومن الشكل التالي نرى مثالا على ذلك
حساس قياس مستوى سائل حيث ينخفض ويرتفع الجهد عندا لمدخل التماثلي لجهاز plc   حسب انخفاض وارتفاع مستوى السائل
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Analog Inputs An analog input is & continuous, variable signal. Typical analog
inputs may vary from 0 to 20 miliamps, 4 to 20 milliamps,
or 0 to 10 volts. In the following example, a level transmitter
monitors the level of liquid in atank Depending on the level
transmitter, the signal to the PLC can either increase or
decrease as the level increases or decreases.
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Discrete Outputs A discrete output is an output that is sither in an ON or OFF
condition. Solenoids, contactor coils, and lamps are examples.
of actuator devices connected to discrate outputs. Discrete
outputs may also be referred to as digital outputs. In the
following example, a lamp can be turned on or off by the PLC
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