الاوامر
1)الامر MOV
الصيغة الاولى: هنالك مجموعة من الاوامر التي بحاجة الى مصدر وهدف. المصدر لا يتغير وانما الهدف الذي يتغير
 MOV OP1,OP2

الامر mov يعني ضع في op1 نسخة من  قيمة op2  بدون التأثير على OP2 . بعد هذه العملية op2 لا يتغير  بينما OP1 يتغير 

مثال:

معطى AL=20H   و    BL=50H
MOV AL,BL

 MOV BL,60H
نعمل جدول متابعة لمشاهدة التغييرات
	BL
	AL
	الامر

	50h
	20H
	

	50H
	50H
	MOV AL,BL

	60H
	50H
	MOV BL,60H


بعد تنفيذ المقطع نحصل على

AL=50H                BL=60H
ملاحظات

1) الامر MOV   لا يؤثر على الرايات flags أي ان قيم الرايات لا يتغير وانما تحافظ على القيم السابقة

2)يجب ان يكون المصدر من نفس كبر الهدف (بايت، بايت) او (word , word) 
مثال:

MOV AX ,CX            MOV DL,AL         MOV  CH,20H

اما هذه الامثلة بعضها غير صحيح
	الامر
	الوضع
	السبب

	MOV AL,BX
	غير صحيح
	لان المصدر اكبر من الهدف

	MOV AL,123H
	غير صحيح
	لا يمكن تخزين عدد من ثلاث منازل في الميزان 16 في مسجل بكبر 8 بتات. يمكن تخزين قيمة بكبر منزلة او منزلتين 

	MOV BL,120
	صحيح
	لان 120=78H أي انه يتكون من منزلتين 

	MOV DX,12345H
	غير صحيح
	لانه في مسجل بكبر 16 بت يمكن تخزين قيمة بكبر 4 منازل على الاكثر في الميزان السادس عشر


تمارين:

1) اكتب مقطع برنامج يبدل قيم DL    ,     CL فيما بينها. أي ان DL  يأخذ قيمة CL  وCL  يأخذ قيمة DL

الحل: هنا يجب ان نستعين بمسجل مساعد

MOV AL,DL

MOV DL,CL

MOV CL,AL

2)معطى الامر التالي:

MOV DX , 2011H

ما هي القيم الموجودة في كل من DL   ,  DH
	11
	20


 

2)الامر ADD
ADD OP1, OP2
Op1=op1+op2

اجمع قيمة المصدر وقيمة الهدف واحفظ النتيجة في الهدف

مثال:
Mov dh,41H

Add dh,3

بعد تنفيذ المقطع المسجل dh يصبح 44H
مثال :

Mov AL , 6
MOV CL , 8

ADD AL , CL

جدول متابعة:

	AL
	CL
	الامر

	؟؟
	؟؟
	

	06H
	؟؟
	Mov AL , 6

	06H
	08H
	MOV CL , 8

	0EH
	08H
	ADD AL , CL


ملاحظات:

- ؟؟ : تعني اننا لا نعلم ما بداخله

-علينا تسجيل القيم في الميزان السادس عشر على شكل منزلتين في المسجلات ذات 8 بت وعلى شكل 4 منازل في المسجلات ذات 16 بت.
مثال:

DX=1024H             AL=06H
-كل قيمة عددية تبدأ بحرف A , B ,C ,D ,E ,F يجب ان نسجل 0 عن يسارها

مثال:

Mov DL , 0D1H
ADD CX , 0A123H

تمرين : اكتب مقطع برنامج ينفذ ما يلي: CL=2*AL+BL
الحل:

Mov CL,AL

ADD CL ,CL

ADD CL,BL
3) الامر SUB

sub op1 ,op2

op1=op1-op2

اطرح المصدر من الهدف وخزن النتيجة في الهدف
تمرين:
اكتب مقطع برنامج يحسب حاصل الفرق بين DL  والمسجل BL ويحفظ النتيجة في BH

الحل:

Mov BH , DL

Sub BH , BL

4)الامر INC 

هذا الامر بحاجة الى operand واحد فقط

Inc op1

Op1=op1+1

كبر الهدف بِ 1 

5)الامر DEC

هذا الامر بحاجة الى operand واحد فقط

Dec op1

Op1=op1-1

اطرح من OP1   واحد

التعامل مع الذاكرة
يمكن القراءة من الذاكرة او الكتابة الى الذاكرة . عندما نريد التوجه الى الذاكرة للكتابة او القراءة علينا ان نقوم بما يلي:
-ضع في المسجل SI  او DI  او BX عنوان الخلية المطلوبة
-ضع القيم العددية التي تريد كتابتها في مسجل ملائم من حيث الكبر

-استخدم الامر MOV وضع المسجل الذي يحوي عنوان الخلية بين اقواس مربعة 
مثال:

أكتب مقطع برنامج يخزن في الخلية 102H القيمة 30H

الحل:

Mov si,102H

Mov AL, 30H
Mov [SI],AL

في حالة اذا لم كتبنا بدلا من MOV [si],AL    الامر MOV si,AL نحصل على خطأ لان المترجم يفهم باننا نريد ان نخزن قيمة AL في المسجل SI  ونحن نعلم ان المسجل si  16 بت والمسجل AL 8 بت اذا لا تواجد ملائمة بين المصدر والهدف
بينما MOV [si],AL     ضع قيمة AL  في الخلية التي عنوانها مخزن في المسجل si
ملاحظة مهمة جدا: لا يجوز ان يكون الهدف خلية في الذاكرة والمصدر ايضا خلية في الذاكرة

مثال: X  اسم متغير
الامثلة التالية غير صحيحة

Mov [si],[bx]                             add [di],X  
تمرين : اكتب مقطع برنامج يقرأ فحوى الخلية 440H ويحفظها في المسجل DH
الحل:

Mov DI,440H

Mov DH,[DI]
تمرين: اكتب مقطع برنامج يجمع فحوى الخلية 10H وفحوى الخلية 11H ويخزن النتيجة في الخلية 12H

الحل:

Mov si,10H
Mov ah,[si]

Inc si

Add ah,[si]

Inc si

Mov [si],ah

تمرين مهم جدا:
معطى المقطع التالي:

Mov si,5

Mov ax,1122H

Mov [si],ax

ماذا يعمل هذا المقطع
نحن نعرف ان كبر كل خلية في الذاكرة هو 8 بت اذا يمكن تسجيل قيمة تتكون من منزلتين في الميزان السادس عشر. 
ولكن AX عبارة عن 16 بت أي لا يمكن تخزينها كلها في خلية واحدة لهذا السبب

يتم حفظ قيمة AL  في الخلية التي يؤشر عليها SI   ويحفظ قيمة ah في الخلية التي تليها.
اذا

في الخلية 5 يسجل 22H   وفي الخلية 6 تسجل القيمة  11H
الامر
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DL





DH








