السلام عليك يا آسر

لقد قمت بحل التمرين حسب المعطيات التالية:

-لقد وضعت خمسة حدود في الميزان العشري وكل حد من نوع بايت 
-X1 هو بداية الحدود الخمسة لانني رأيت من الافضل ان اتعامل مع مصفوفة بدلا من حدود متفرقة تحت عدة اسماء. 

ملاحظة: انا مستعد على حل السؤال مرة ثانية اذا اردت ان تكون الحدود متفرقة وليست في مصفوفة مع العلم انه حل بسيط جدا
-الحل حسب المعطيات المذكورة أي انه في حالة اعطاء قيم كثيرة ربما لا يعمل لانه من المحتمل ان تكون النتيجة اكبر من word . لهذا السبب يجب دائما قبل البداية بحل السؤال تحديد مكونات السؤال من مدخلات ومخرجات وعدد القيم وغيرها.
-لقد استعملت في حل السؤال عدة متغيرات اذكرها هن
	اسم المتغير
	وظيفة المتغير
	نوع المتغير

	X1
	مصفوفة تحتوي على خمسة حدود
	بايت

	Count
	متغير لحفظ عدد الحدود (هنا العدد 5)
	بايت

	Result
	متغير لحفظ حاصل جمع حدود المصفوفة
	Word

	X2
	لحفظ الكسر المعدل في حالة اذا كان هنالك كسور
	بايت

	Digit
	متغير لحفظ عدد منازل المعدل (الجزء الصحيح منه)
	بايت


.model small

.stack  100h
.code
x1 db 29,30,102,110,108
count db 5
result dw 0
x2 db 0
digit db 0
start:

هنا يتم ابلاغ المترجم بان data segment و code segment هما عبارة عن مقطع واحد أي ان 
      mov ax,cs
      mov ds,ax
      mov ax,0
      mov si,0

      mov cx,5

هنا تتم عملية جمع قيم الحدود وحفظها في المتغير result
  t1: cmp cx,0
      jz next_step
      mov al,x1[si]
      add result,ax
      inc si
      dec cx
      jmp T1
هنا عملية قسمة حاصل جمع قيم الحدود على عدد الحدود فنحصل على عدد صحيح يكون في المسجل AL  والباقي الصحيح يكون في المسجل AH ونقوم بنقله الى المتغير X2 لاننا سوف نحتاج المسجل AH
 next_step:mov ax,result

          div count
           mov x2,ah

هنا نقوم بتهيئة المسجلات قبل عملية تفكيك العدد الى منازله عن طريق قسمة العدد على عشرة واخذ الباقي الصحيح الذي يمثل المنزلة ذات القيمة الصغرى في العدد 
           mov ah,0
           mov cx,0
           mov bl,10

          هنا تفكيك العدد الى المنازل كل مرة نضع القيمة المراد قسمتها في AX ثم نقسمها على عشرة فنحصل على قيمةجديدة في المسجل AL وفي المسجل AH  نحصل على الخانة المطلوبة للمحافظة على الخانة يتم ارسالها الى STACK ولمعرفة عدد المنازل التي تم ارسالها نستعين بالمتغير digit في كل مرة نرسل بها منزلة الى مقطع STACK نقوم بزيادة المتغير بواحد.
ملاحظة: لا يمكن ارسال بايت الى مقطع STACK لهذا السبب نضع المنزلة في المسجل CL وقد وضعنا صفر في CH ونرسل CX الى مقطع ال STACK 
         t3:cmp al,0
           jz to_print
           div bl
           mov cl,ah
           push cx
           mov ah,0
           inc digit
           jmp t3

هنا يتم اسخراج الخانات من مقطع STACK وطباعتها وذلك بوضع الخانة في المسجل DL واضافة القيمة 30H لتحويل الرقم الى اسكي ونستدعي دالة الطباعة AH=2     INT 21H
   to_print:cmp digit,0
            jz to_point
            pop dx
            add dl,30h
            mov ah,2
            int 21h
            dec digit
            jmp to_print

هنا تتم عملية طباعة الفاصلة التي سوف تفصل بين العدد الصحيح والكسور . 
ملاحظة: نحن لسنا بحاجة الى اضافة القيمة 30H لاننا وضعنا في DL الاسكي كود للنقطة عن طريق الشطائر '.' 

   to_point:mov dl,'.'

            mov ah,2
            int 21h

هنا يتم تحويل الكسر على عدد صحيح مع تقرير عدد المنازل المراد طباعتها . لقد قررت ان اطبع منزلتين بعد الفاصلة لهذا السبب قمت بضرب الباقي الصحيح الموجود في X2 بالقيمة 100 عشري وقسمته على عدد الحدود فحصلت على المنزلتين.
            mov ax,0
            mov al,x2
            mov bl,100
            mul bl
            div count

بما اننا قررنا ان عدد المنازل بعد الفاصلة هو منزلتان اذا يمكن التخلص من القيمة الموجودة في المسجل AH لان اكبر قيمة يمكن ان تكون من 100*4/5 وهي القيمة 80 ويمكن تخزينها في المسجل AL 
            mov ah,0
            mov bl,10
            div bl
            mov dx,ax
            add dl,30h
            mov ah,2
            int 21h
            mov dl,dh
            add dl,30h
            mov ah,2
            int 21h
هنا يتم الخروج من البرنامج واعطاء السيطرة لنظام التشغيل
            mov ah,4ch
            int 21h

            end start
            end
ارجو ان اكون قد ساعتك والى اللقاء
سوف ارسل لك ملف الشرح وملف البرنامج ارجو ابلاغي اذا كان يعمل لانه ربما اذا تغير المترجم ان تكون هنالك بعض المشاكل وللتخلص منها يجب اجراء بعض التعديلات وشكرا

