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الاهتزاز يتعلق هنا في الامور التالية:

1.الجهد التشغيل للبوابة VDD والجهد الاكبر في المخرج والجهد VSS وهو الجهد الاصغر في المخرج
2.المقاومة R والمكثف C
3.الجهد المطلوب من اجل الانتقال من وضع high في المخرج الى وضع low (VHL)
4.الجهد المطلوب من اجل الانتقال من وضع LOW في المخرج الى وضع high (VLH)
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