(الدرس الثاني)
يحتوي على ثلاث تجارب مختلفة

اخترت لكم في هذا الدرس ثلاث تجارب من كتابي ( احترف برمجة المايكروكنترولر) .. دعواتكم لي بحسن الانتهاء منه .. 

التجربة الأولى :: تعتبر تطيبق على الدرس الأول وليس بها جديد إلا بعض المعلومات البسيطة ..

التجربة الثانية والثالثة يعتبروا هم الدرس الجديد ... أرجو أن تستفيدوا وتستمتعوا بهم وأنا في انتظار التفاعل والأسئلة الخاصة بالموضوع فقط ... وأعيد التنبيه إلى أنه لا يجوز السؤال في غير موضوع الدورة ولن يلتفت لأي سؤال خارج الدورة ... ومن أراد السؤال خارج الموضوع فعليه مراسلتي على الخاص أو وضع موضوع مستقل بذلك أرجو مراجعة شروط الدورة ..

=========================================

الدرس الثاني عبارة عن ملفين .. 

ملف به الشرح الكامل للثلاث تجارب وهو ملف pdf تستطيع تحميله من هنا 

والملف الثاني هو ملف مضغوط يحتوي على الشرح الفيديو الخاص بالمحاكاه بالإضافة لملفات الكود والهيكس والمحاكاه الخاصة بالتجارب
تستطيع تحميله من هنا بعد تحميله فك الضغط وشغل الملفات

رابط آخر للفيديو الخاص بالدرس الثاني من هنا


بعد قراءة الدرس والتوضيح اقرا التالي:

توضيـــح

إذا كان لدي ليد LED موصل بالرجل رقم B1 مثلا وليد آخر موصل بـ B3 وأردت أن أخرج جهد موجب 5V لإضاءة الليدين فسأكتب الأمر التالي

كود:

PORTB=0B00001010;

كما يمكنني أن أفعل ذلك بطريقة أخرى بأن أكتب الأمرين التاليين

كود:

PORTB.F1=1;

PORTB.F3=1;

فالأمر PORTB.F1=1 معناه اجعل البت رقم 1 من PORTB بواحد وبالتالي سيخرج 5فولت على الرجل رقم B1
والأمر PORTB.F3=1 معناه اجعل البت رقم 3 من PORTB بواحد وبالتالي سيخرج البك 5 فولت على الرجل رقم B3

وهذه الطريقة يمكن تطبيقها أيضا على TRISAأو TRISB على أي شيء شبيه بهم .. كما سنعلم ذلك لاحقا. 

فمثلا لو أردت توظيف الرجل رقم A3 على أنها خرج والرجل رقم A4 على أنها دخل سأكتب الأمرين التاليين

كود:

TRISA.F3=0;

TRISA.F4=1;

فالأمر TRISA.F3=0 يعني اجعل البت رقم 3 من TRISA يساوي صفر .. أي اجعل الرجل رقم A3 على أنها خرج .
والأمر TRISA.F4=1 يعني اجعل البت رقم 4 من TRISA يساوي واحد ... أي اجعل الرجل رقم A4 على أنها دخل . 

=======================================

مراجعة سريعة :

متى أوظف الرجل ( طرف ) المايكروكنترولر على أنه خرج ؟؟
في حالة أن هذا الطرف (الرجل) سأخرج منها جهد معين .. فمثلا عند تشغيل الليد أو أي عنصر آخر مثل BUZZER و SEVEN SEGMENT و ...... إلخ أي أي عنصر معين يحتاج لجهد معين لكي يعمل لابد أن أوظف الطرف الموصل به كخرج .

متى أوظف الرجل (الطرف) للمايكركنترولر كدخل ؟؟

في حالة أن هذا الطرف سأختبر به جهد معين , هذا الجهد يدخل المايكروكنترولر .. 
فمثلا عند استخدام السويتشات (المفاتيح ) وعند استخدام الحساسات SENSORS و .... أي شيء يمكنني أن أستقبل منه إشارة كهربية ... عندها يجب أن أوظف هذا الطرف (الرجل) كدخل . 

===============================================
وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى ورزقنا وإياكم العلم الناقع 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

